

Čiužinys pragulų prevencijai su reguliuojamo slėgio kompresoriumi, "burbulinis" 
(Ubio 703050)

Skirtas pragulų atsiradimo prevencijai ir 1 stadijos pragulų gydymui. Tinkamas naudoti slaugos įstaigose, ligoninėse ar namuose. Rekomenduojamas gulintiems, paralyžuotiems ligoniams, bei asmenims kuriems gresia pragulų susidarymo pavojus.

Sudarytas iš 130 kamerų skyrelių, kuriose kintamu ciklu cirkuliuoja oras ir nuolat kintantis slėgis stimuliuoja odos paviršių ir skatina geresnę kraujo apytaką padidinto pavojaus srityse. Sumažinamas spaudimas tose vietose, kur gali susidaryti pragulos ir mažėja odos pažeidimų galimybė. Oro kompresoriumi, rankenėlės pagalba, reguliuojamas slėgis čiužinyje. Tai patenkina kiekvieno individualius poreikius priklausomai nuo svorio.  
 
Čiužinio savybės:

1. Ilgis - 200 cm, plotis - 90 cm, aukštis 7 cm.

2. Tinka pacientams, kurių svoris iki 130 kg.
3. Turi ilgus, nepripučiamus galus priekyje ir gale, todėl saugiai fiksuojamas prie paprasto čiužinio.
4. Sudarytas iš 130 korio tipo kamerų, kurios stimuliuoja odos paviršių, skatindami geresnę kraujo apytaką.

5. Pagamintas iš tvirtos, lengvai valomos, dezinfekuojamos, vandeniui atsparios, 30 mikronų storio, šviesiai rudos PVC medžiagos.

6. Taisymo rinkinys čiužinio prakiurimo atvejui (klijai, bei čiužinio medžiagos gabalėliai)
Kompresoriaus savybės:

1. Oro srautas: 6-7 l/min.
2. Ciklo trukmė 12 min.

3. Slėgis: 35~130 mmHg
4. Svoris 1,4 kg.

5. Galingumas 7W.

6. Prie korpuso pritvirtinti kabliukai, skirti patogiam pakabinimui ant lovos krašto. 
7. Įtampa: 220-240V, 50Hz
8. Elektros saugos klasė: II klasė.
Gaminiui suteikiama 12 mėnesių garantija.

Gaminys paženklintas CE ženklu ir atitinka 1993 m. birželio 14 d. Europos Tarybos direktyvą 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų". 

 


